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Советы по эксплуатации и уходу
Душевого лотка/трапа ALMAes
С покрытием Бронза/Золото матовое/Графит

           Категорически неприемлемы воздействия на поверхность изделия   
           следующих средств:
· абразивных (царапающих) средств;
· средств с высоким содержанием этилового спирта;
· средств, содержащих ацетон, химические очищающие средства, разбавители для красок, бензин, сосновый скипидар и т. п.;
· растворителей и очищающих средств, относящихся к химическим классам кетонов, сложных эфиров и ароматических растворителей;
· концентрированных кислот (как минеральных – серная, азотная и хромовые кислоты и др., так и органических);
· разбавленных фтористоводородных и цианистоводородных кислот;
· галогеносодержащих углеводородов;
· хлорированных углеводородов (дихлорэтан, хлороформ);
· альдегидов;
· бензола, трихлорэтилена;
· спиртов (метиловый, бутиловый, этиловый, пропиловый)
Используя наши рекомендации,
вы продлите молодость вашему трапу/лотку.
1. Регулярная чистка: Одним из ключевых аспектов ухода за линейным трапом является регулярная чистка. Собирающийся мусор может привести к засорам, что приведет к ухудшению функционирования трапа. Рекомендуется чистить трап не реже одного раза в неделю, используя специальные моющие средства.
2. Избегайте агрессивных веществ: При очистке линейного трапа важно избегать использования агрессивных моющих средств, таких как кислоты или щелочи. Они могут повредить материал трапа и вызвать коррозию металлических элементов. Лучше всего использовать мягкие моющие средства, подходящие для уборки сантехники.
3. Проверка на засоры: Регулярно проверяйте трап (раз в 3-4 дня) на наличие засоров. Очищайте его от волос, мыла и других загрязнений. Это поможет избежать затруднений в сливе воды и сохранит нормальное функционирование трапа.
4.  Профилактические меры: Для предотвращения засоров рекомендуется использовать для профилактики специальные средства для очистки труб. Они помогут поддерживать свободный проход воды и уберегут трап от серьезных засоров.
5. Не выливайте в слив воду после мытья полов
6. Лучше купать домашних животных вне душевой чаши – в тазу, например, а воду сливать в унитаз;
7. Не смывать в слив воду с крупными частичками, которые могут не раствориться и засорить слив;
8. После каждого принятия душа ополосните стенки и пол в душевой горячей водой – смойте мыльную воду, чтобы она не застыла тонким слоем еще и в трапе.
9. Следуя этим простым, но важным правилам по уходу за трапом, вы обеспечите его долгий срок службы и сохраните функциональность вашей душевой.
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